Земляные работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта вручную | м3 | 900 |
| Устройство основания песчаного или щебеночного  (с разравниванием и уплотнением) | м2 | 120 |
| Засыпка траншей и пазух котлованов вручную с послойным уплотнением | м3 | 550 |

 Железобетонные и бетонные работы прайс (монолитные)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм | м2 | 350 |
| Устройство монолитного основания, плиты | м3 | 3000 |
| Устройство монолитного [фундамента](http://www.tochmash-ural.ru/index.php/2012-03-14-08-57-15.html) | м3 | 3800 |
| Устройство ж/б колонн | м3 | 5600 |
| Устройство монолитных стен подвала | м3 | 5600 |
| Устройство монолитных лестниц | м3 | 5500 |
| Работы по устройству бетонных полов (бетонирование полов толщиной до 100 мм) | м2 | 550 |

 Бетонные и ж/б работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Монтаж фундаментных плит и блоков  | шт. | 450 |
| Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой швов раствором | м2 | 250 |
| Монтаж перемычек | шт. | 200 |

Металлоконструкции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 25000 |

Гидро- и теплоизоляция

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции  в 1 слой | м2 | 90 |
| Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 180 |
| Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 150 |
| Утепление цоколя  экструдированным пенополистиролом | м2 | 250 |

Деревянные конструкции. Кровли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Монтаж и демонтаж строительных лесов  | м2 | 70 |
| Устройство черепичной кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, обрешетка, керамическая черепица) | м2 | 1200 |
| Устройство мягкой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, подкровельное покрытие, битумная черепица) | м2 | 1300 |
| Устройство кровли из металлочерепицы в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, металлочерепица) | м2 |  1100 |
| Подшивка потолка  доской | м2 | 300 |
| Подшивка кровельного карниза сайдингом | м2 | 450 |
| Подшивка кровельного карниза деревянной вагонкой | м2 | 600 |
| Установка мансардных окон в комплексе | шт. | 5000 |
| Устройство водосточной системы | м.п. | 750 |
| Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х м) | шт. |  1000 |

Конструкции из кирпича и блоков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кладка кирпича с армированием толщиной 380 мм | м3 | 2200 |
| Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120 мм | м2 | 600 |
| Кирпичная кладка вентканалов, столбов, дымоходов из одинарного кирпича | м3 | 2700 |
| Облицовка стен простым кирпичом с утеплением | м2 | 900 |
| Облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением | м2 | 1050 |
| Кладка стен из пеноблоков и твинблоков (кладка твинблоков) | м3 | 1300 |

Отделочные работы (наружные)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка стен высококачественная (простая) | м2 | 450 |
| Наружная штукатурка стен по сетке | м2 | 500 |
| Шпатлевка, грунтовка и окраска наружных стен декоративной штукатуркой | м2 | 450 |
| Облицовка наружных стен декоративной плиткой | м2 | 900 |
| Облицовка стен мраморными плитками | м2 | 1200 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 1800 |
| Облицовка крылец и террас керамогранитом | м2 | 1200 |
| Устройство готовых декоративных элементов [фасада](http://www.tochmash-ural.ru/index.php/2012-03-14-09-00-37.html) (устройство из пенополистирола) | м.п. | 400 |
| Утепление фасадов по системе «Ceresit» | м2 | 750 |