Стоимость фасадных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Ед. измерения** | | **Цена за ед., рублей** |
| 1 | Косметический ремонт штукатурного фасада | кв. м | | 750 |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской* | | | |
| 2 | Средний ремонт штукатурного фасада | кв. м | | 950 |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской* | | | |
| 3 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | кв. м | | 1250 |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 40%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской* | | | |
| 4 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | кв. м | | 1750 |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской* | | | |
| 5 | Устройство штукатурного фасада при строительстве | кв. м | | 1650 |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада два раза воднодисперсионной краской* | | | |
| 6 | Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (мокрый фасад) | кв. м | | 1450 |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, подготовка поверхности стен, поэтапная грунтовка поверхностей, крепление плитного утеплителя на клей и дюбеля, устройство клеевого слоя за два раза с армированной сеткой из стекловолокна, монтаж архитектурных форм, нанесение цветной декоративной штукатурки, окраска акриловой краской в два слоя, монтаж отливов, герметизация мест примыкания проемов и ввода коммуникаций* | | | |
| 7 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | кв. м | 1550 | |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, устройство каркаса из оцинкованной стали, крепление плитного утеплителя с монтажом ветрозащитной пденки, монтаж фасадных фиброцементных плит* | | | |
| 8 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | кв. м | 1600 | |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка керамогранитной плитки* | | | |
| 9 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | кв. м | 1520 | |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, изготовление и установка композитных фасадных панелей* | | | |
| 10 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу | кв. м | 600 | |
|  | **Перечень работ:** *установка строительных лесов, монтаж стального каркаса, монтаж профилированных стальных листов* | | | |
| 11 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | кв. м | 1200 | |